**Предварительный расчет материала**

**Плиточный клей** : Площадь помещения\* 0,006(толщина слоя)\* 1150(удельный вес)= общий вес материала.

**Штукатурка:** Площадь помещения\* 0,005( толщина слоя)\* 1200(удельный вес)= общий вес материала.

**Шпатлевка финишная**: Площадь помещения\* 0,001(толщина слоя)\* 1200(удельный вес)= общий вес материала.

**Наливной пол**: Площадь помещения\* 0,004(толщина слоя)\* 1100(удельный вес) = общий вес материала.

**Краска**: Площадь помещения\* 0, 25(расход на кв.м. в два слоя) = общий вес кг./л.

**Стяжка пола**: Площадь помещения\* 0,04(толщина слоя при толщине в 4см)\*1200(удельный вес) = общий вес материала.